#######################################
# AVAYA one-X Deskphone Language File #
#######################################
# Generated by TranslationsMakros.xls
# Creation Date & Time: 17Aug2006 10:56
#
NAME_IN_NATIV       	= Français canad.
NAME_IN_ENGLISH     	= Canadian French
NAME_IN_FRENCH_CANADIAN	= Français canad.
NAME_IN_FRENCH_PARISIAN	= Français canad.
NAME_IN_SPANISH_LATIN_AMERICAN	= Francés canad.
NAME_IN_SPANISH_CASTILIAN	= Francés Canadá
NAME_IN_GERMAN      	= Franz. (Kanada)
NAME_IN_ITALIAN     	= Franc. (Canada)
NAME_IN_DUTCH       	= Canadees Frans
NAME_IN_PORTUGUESE_BRAZILIAN	= Francês(Canadá)
NAME_IN_JAPANESE    	= ﾌﾗﾝｽ語 (ｶﾅﾀﾞ)
NAME_IN_CHINESE_SIMPLIFIED	= 加拿大法语
NAME_IN_KOREAN      	= 캐나다 프랑스어
NAME_IN_RUSSIAN     	= Кан.франц.
NAME_IN_HEBREW      	= צרפתית קנדית

# INPUTMETHOD
##############
# Possible values are
# 0 - ASCII                 
# 1 - Latin-1               
# 2 - German                
# 3 - French                
# 4 - Italian               
# 5 - Spanish               
# 6 - Portuguese            
# 7 - Russian               
# 8 - Albanian,Azeri,Turkish
# 9 - Croatian,Slovenian    
# 10 - Czech,Slovak         
# 11 - Estonian             
# 12 - Hungarian            
# 13 - Latvian              
# 14 - Lithuanian           
# 15 - Polish               
# 16 - Romanian             
INPUTMETHOD         	= 3


# FONT
##############
# Possible values are
# Default 
# Korean  
# Chinese 
# Japanese
FONT                	= Default

SK_NULL             	= 
AS_ADVOPT           	= Options avancées
# AGC stands for “Automatic Gain Control”, an audio parameter
AS_AGCSET           	= Réglages AGC
AS_APPSET           	= Régl. d’application
AS_AUDIOP           	= Paramètres audio
AS_AUTOGC           	= AGC
AS_BKUPRES          	= Sauv./restaur.
# Refers to the brightness of the phone display
AS_BRITNES          	= Luminosité
AS_CALLSET          	= Paramètres d’appel
AS_CONFIRM          	= Confirmation
AS_CONFLNG          	= Confirmer langue
AS_CONTRST          	= Contraste
AS_DEFLBLR          	= Rest. fonctions implicites
AS_INTERFC          	= Interfaces
AS_IPADDRP          	= Paramètres d’adresse IP
AS_MAINMEN          	= Menu principal
AS_MISC             	= Divers
AS_OPTSET           	= Options et réglages
AS_PERBUTT          	= Personnaliser étiquettes
AS_QOS              	= Qualité de service
AS_RLBLBUT          	= Bouton de réétiquet.
AS_SCRSND           	= Options écran sons
# A menu of  phone options for the user
AT_AVAYAM           	= Menu Avaya
AT_LOADING          	= Chargement
AT_NTWKINF          	= Infos réseau
BS_EXTEN            	= Entrer poste
BS_PASSWD           	= Entrer mot passe
BT_LOGIN            	= Ouv. session
CS_ADDENT           	= Ajouter un contact
CS_ALLCONT          	= Tous les contacts
CS_DELENT           	= Supprimer l’entrée
CS_EDENTRY          	= Éditer entrée
FT_FORWARD          	= Fournit. caractéris.
LBL_1000ETH         	= Ethernet 1000 Mbits/s
LBL_1000FDX         	= 1000Mbps
LBL_1000FLL         	= Intégr. 1000 Mbits/s
LBL_100FULL         	= Intégral 100 Mbits/s
LBL_100HALF         	= Semi 100 Mbits/s
LBL_100METH         	= Ethernet 100 Mbits/s
LBL_10FULL          	= Intégral 10 Mbits/s
LBL_10HALF          	= Semi 10 Mbits/s
LBL_10METH          	= Ethernet 10 Mbits/s
LBL_1NUMB           	= Un seul numéro
LBL_1WAYD           	= Délai rés. Unidirectionnel
LBL_802D1Q          	= 802.1Q
LBL_802D1X          	= 802.1X
LBL_AGCHED          	= AGC casque écou.
LBL_AGCHND          	= AGC combiné
LBL_AGCSPR          	= AGC haut-parleur
LBL_APPFL           	= Fich. d’application
LBL_AUDIOP          	= Trajet audio
LBL_AUTO            	= Auto
LBL_BKTTXT          	= Insérer texte entre crochets
LBL_BOOTFL          	= Fch démar
# The language
LBL_BRPORT          	= Portugais
LBL_BTNCLK          	= Tonalités touches
# The language
LBL_CHINES          	= Chinois
LBL_CLSRVR          	= Servr. appel
# The language
LBL_CNFRNC          	= Français canad.
LBL_CNTLBL          	= Étiquette actuelle
LBL_CNTPTN          	= Sonn. actuelle
LBL_DISCOV          	= Découvrir
LBL_DSABLD          	= Désactivé
LBL_DSPTIM          	= Afficher durée appel
# The language
LBL_DUTCH           	= Néerlandais
# The language
LBL_ENGLISH         	= Anglais
LBL_ERRLOG          	= Journal
LBL_ERRORT          	= Tonalités d’erreur
LBL_ETHERN          	= Ethernet
LBL_EXTEN           	= Poste
LBL_FLSRVR          	= Serveur de fichiers
# The language
LBL_GERMAN          	= Allemand
LBL_GOCALL          	= Aller écran télé. appel
LBL_GORING          	= Aller écran télé. sonnerie
LBL_GROUP           	= Groupe
# The language
LBL_HEBREW          	= Hébreu
LBL_HEDSET          	= Casque écou.
# The language
LBL_ITALYN          	= Italien
# The language
LBL_JAPANE          	= Japonais
# The language
LBL_KOREAN          	= Coréen
LBL_L2AUD           	= Audio L2
LBL_L2SIG           	= Signalisation L2
LBL_L3AUD           	= Audio L3
LBL_L3SIG           	= Signalisation L3
LBL_LANG            	= Langue
# “Latin American Spanish”
LBL_LASPAN          	= Esp. lat.-amér.
# As in a list of entries
LBL_LIST            	= Liste
LBL_LOGBRC          	= Enreg appels couplés
LBL_MACADD          	= MAC
LBL_MANBU           	= Sauvegarde manuelle
LBL_MANRST          	= Restauration manuelle
LBL_MASK            	= Masque
LBL_MODEL           	= Modèle
LBL_MODULE          	= Module
# milliseconds
LBL_MSEC            	= ms
LBL_NAME            	= Nom
LBL_NEW             	= Nouveau
LBL_NEWLBL          	= Nouvelle étiquette
LBL_NO              	= Non
LBL_NOCALL          	= Pas d’appel
LBL_NTWKJD          	= Délai gigue réseau
LBL_NUMBER          	= Numéro
LBL_OFF             	= Inactif
LBL_ON              	= Actif
LBL_PASSWD          	= Mot de passe
LBL_PATTRN          	= Sonnerie n
LBL_PCENET          	= Ethernet PC
LBL_PERRNG          	= Sonnerie personnalisée
# SN = serial number
LBL_PHNSN           	= NS tél.
LBL_PKTD            	= Délai assemblage paquets
LBL_PKTLOS          	= Perte paquet
# The language
LBL_PRFRNC          	= Français
LBL_PROTOC          	= Protocole
LBL_PROXY           	= Serv mandatair
# PWB=printed wiring board; “comcode: is an Avaya technical term
LBL_PWBCC           	= Comcode PWB
# SN=serial number
LBL_PWBSN           	= No série PWB
LBL_RCCODE          	= Codage reçu
LBL_REALM           	= Partition
LBL_RESET           	= Réinit.
LBL_RESTOR          	= Restaurer
LBL_ROUTER          	= Routeur
LBL_RSTDBL          	= Restaurer étiq. Bout. par défaut...
# The language
LBL_RUSSIN          	= Russe
LBL_RUSURE          	= Êtes-vous certain?
# Seconds; the unit of time
LBL_SECOND          	= secondes
# The language
LBL_SPANSH          	= Espagnol
# Refers to the speakerphone on the phone
LBL_SPEAKR          	= Haut-parleur
LBL_USERID          	= ID util.
LBL_VISUAL          	= Alerte visuel
LBL_VLANID          	= ID LAN virtuel
LBL_VLANT           	= TEST LAN VIRTUEL
LBL_WMLTXT          	= Entrer texte ici
LBL_YES             	= Oui
LS_ALLCALL          	= Tous les appels
# “The telephone call was answered”
LS_ANSWERED         	= Répondu
LS_CLALLEN          	= Eff. toutes entrées
LS_CLANSEN          	= Ef. tous appels rép.
# “Clear all Missed calls”
LS_CLMSDEN          	= Ef. tous appels omis
LS_CLOUTEN          	= Ef. tous appels sor.
# As in a missed phone call
LS_MISSED           	= Manqués
LS_OUTGOING         	= Sortant
MSG_8021XF          	= Panne 802.1x
MSG_ADCONF          	= Conflit d'adresse
MSG_ALERT           	= Vous recevez une alerte audio
MSG_BADADD          	= Erreur d’adresse IP
MSG_BADCAL          	= Erreur d’appel
MSG_BADEXP          	= Échec - Valeurs possibles
MSG_BADEXT          	= Erreur de poste
MSG_BADGK           	= Erreur de portier
MSG_BADGW           	= Passerelle incorrecte
MSG_BADIMG          	= Impossible afficher image
MSG_BADLIC          	= Erreur de licence
MSG_BADMED          	= Type média non reconnu
MSG_BADMTH          	= Méthode non permise
MSG_BADPG           	= Impossible afficher page
MSG_BADPKT          	= Erreur de paquet
MSG_BADPWD          	= Erreur de mot de passe
MSG_BADREQ          	= Requête incorrecte
MSG_BADRNG          	= Portée non validable
MSG_BADRQT          	= Erreur de requête
MSG_BADRTR          	= Mauvais routeur?
MSG_BADSET          	= Modèle téléphone incorrect
MSG_BADSRV          	= Erreur de système
MSG_BADVRS          	= Version http non supportée
MSG_BIGURI          	= URI demandé trop grand
MSG_CONFCL          	= Conférence téléph.
MSG_CONFCT          	= Conflit
MSG_CONNCT          	= Connexion en cours
MSG_CONTCS          	= Contact en cours avec serveur app.
MSG_CREDNL          	= Entrer légitimation authentif.
MSG_DISCVG          	= Découverte en cours
MSG_EMERGO          	= Option d’urgence
MSG_EXTUSE          	= Poste en cours d’utilisation
MSG_FNDRTR          	= Recherche du routeur
MSG_FORBID          	= Interdit
# The requested resource is no longer available.
MSG_GONE            	= Parti
MSG_GWTOUT          	= Expiration délai passerelle
MSG_HTTPAU          	= Authentification HTTP
MSG_INCOMP          	= Incompatible
MSG_INTSVR          	= Erreur interne du serveur
MSG_LBOK            	= #=OK
MSG_LBREST          	= # pr réinit.
MSG_LEAVE           	= NE PAS DÉBRANCHER LE TÉLÉPHONE!
MSG_LENGTH          	= Longueur requise
MSG_LIMITR          	= Limite atteinte
MSG_LOGOUT          	= Ferm. session...
MSG_NAPTER          	= Erreur NAPT
MSG_NOAUTH          	= Échec authentification.  Réessayez.
MSG_NOCSAD          	= Pas de réinit. adr. serveur appel
MSG_NOETH           	= Pas d’Ethernet
MSG_NONTWK          	= Perte de connectivité au réseau
MSG_NOSRVC          	= Service non offert
MSG_NOTACC          	= Non acceptable
# The server has not found anything matching the request.
MSG_NOTFND          	= Introuvable
MSG_NOTIMP          	= Non implémenté
MSG_NTWKIN          	= Informations réseau
MSG_PAYME           	= Paiement obligatoire
MSG_PCONTIN         	= # pour continuer
MSG_PRECF           	= Échec - précondition
# Means: “Press the * button to start programming the phone”
MSG_PROGRAM         	= * pour programmer
MSG_PROXYA          	= Authentification proc. oblig
# Means: “Press the # button to start phone registration”
MSG_REGIST          	= # pour enregistrer
MSG_RESET           	= Réinitial...
MSG_RESETTING       	= Réinitialisation
MSG_RGSTR           	= Enregistrement
MSG_RQEBIG          	= Entité demandée trop grande
MSG_RQTOUT          	= Expiration délai requête
MSG_RSTART          	= Redémarrage
MSG_SRVBSY          	= Système occupé
MSG_SUBCNF          	= Conflit sous-réseau
MSG_SVFLSH          	= Sauv. mémoire flash
MSG_TOOBIG          	= Longueur maxi dépassée
MSG_TRYING          	= Essai de rétablissement en cours...
MSG_UNAUTH          	= Non autorisé
MSG_UNAV            	= Non disponible
MSG_UNDEFE          	= Erreur non définie
MSG_UNREGU          	= Suppr. enregistrement utilisateur?
MSG_USRDAT          	= Récupération données usager
MSG_WAITPK          	= Patientez, traitement clé d’accès
MSG_YESNO           	= # = Oui, * = No
PL_ADDCMEM          	= App. sur Ajouter pour ajout. conf.
PL_AUDCNLC          	= App. sur Annuler pour repr. appel
PL_AUDENDP          	= App. sur Annuler pour arrêter msg
PL_AUTHCRD          	= Entrer légitimation authentif.
PL_BACKLST          	= App. sur Préc. pour revenir liste
PL_BCKLIST          	= App. sur Préc. pour liste contacts
PL_BCKMENU          	= App. sur Préc. pour menu principal
PL_BCKUPGO          	= App. sur Sauv. pour lancer sauveg.
PL_BCKUPN           	= Échec de la sauvegarde
PL_BCKUPON          	= Sauvegarde en cours
PL_BCKUPY           	= Sauvegarde réussie
PL_BCKVIEW          	= App. sur Préc. pour affich. normal
PL_BRIGHT           	= Utilis. ◄► pour régler luminosité.
PL_BRIN             	= Appel p. xxx
PL_BRJOIN           	= App. sur Pont pour joindre appel.
PL_BROWSER          	= App. sur Navigat. pour navig. web
PL_BTNSELN          	= Utilisez touche pour sélect.
PL_CALL             	= App. sur Appeler ou OK pour appel.
PL_CHNGSET          	= App. sur Modifier pour modi. régl.
PL_CLEARAL          	= App. sur Annuler tout pour confir.
# Can be “Call logging is off. “ or “...disabled”
PL_CLOGOFF          	= Enregistrement appels désactivé.
PL_CONFJN           	= App. sur Joindre ajou. appel conf.
PL_CONFMEM          	= App. sur Détails pour membr. conf.
PL_CONTR            	= Utilis. ◄► pour régler contraste.
PL_DEFCONF          	= App. sur Implicite pour confirmer.
PL_DELCONF          	= App. sur Suppr. pour conf.
PL_DETLCHC          	= App. sur Détails pour choix
# “Contacts” and “Call Log” are names of applications, and should be translated identically to the individual text strings
PL_DIAL             	= Comp. ou app. Contacts ou Reg. ap.
# Use the same term for Name as you did for the standalone term.
PL_EDTNAME          	= Modifiez le nom au clavier.
# Use the same term for Number as you did for the standalone term.
PL_EDTNUM           	= Modifiez le no au clavier
PL_ENTLBL           	= Utiliser clavier pr étiqueter.
PL_ENTNAME          	= Entrez le nom au clavier.
PL_ENTNUM           	= Entrez le numéro au clavier.
PL_EXTENOK          	= Entrer poste et appu Entrer ou OK.
PL_FILEGOT          	= Fichier obtenu; attendre
PL_FIXLBL           	= Cette étiq. ne peut être changée.
PL_GOTOFEA          	= App. sur ◄► pour liste caractéris.
PL_GOTOPHN          	= App. sur ◄► pour écran téléphone
PL_INSERT           	= App. sur Insérer pour insérer car.
PL_INVCHAR          	= Caract. non valide. Réessayer.
PL_LOGOUT           	= App sur Fin session pour sortir.
PL_LOGOUT2          	= App. sur Fin session pour confirm.
PL_NEEDIN           	= Entrée ne peut être vide.
PL_NEWCARD          	= Nouvelle carte
PL_NOADVAP          	= Aucune application administrée
PL_PASSWD           	= Mot de passe puis Entrée ou OK
PL_PLAYRNG          	= App. sur Lecture pour sonnerie.
PL_REDIALE          	= Sélectionner entrée pour recomp.
PL_RESTORE          	= App. sur Restau. pour lancer rest.
PL_RESUMET          	= App. sur Reprendre pour parler.
# Item 402
PL_RETRVN           	= Échec réc. fichier
PL_RETRVON          	= Réc. fichier réussie
# Item 404
PL_RETRVY           	= Réc. fich. en cours
PL_SELBUTT          	= Sélectionner bouton à renommer
PL_SELLANG          	= Sélectionner la langue voulue.
PL_TXTENT           	= Entrez texte au clavier
PL_XFERCOM          	= App. sur Terminé pour transférer
PL_XFERDET          	= Entrer destination transfert
PS_ACTIVE           	= Appel actif
PS_BRLINE           	= Ligne couplée
PS_BRLINEU          	= Ligne couplée util.
PS_CONF             	= Conférence
PS_CONFDET          	= Détails conférence
PS_CONFHLD          	= Confér. en attente
PS_CONFSET          	= Établis. conférence
PS_DIALING          	= Composition en cours
# Features on the phone
PS_FEAT             	= Caractérist.
PS_HOLD             	= Appel en attente
PS_INCCALL          	= Appel entrant
PS_XFERCON          	= Transfert connecté
PS_XFERTO           	= Transfert vers
PT_PHONE            	= Téléphone
SK_ACCEPT           	= Accepter
SK_ADD              	= Ajouter
# Means: “Add the data to the Contacts file”
SK_ADD2CTC          	= +Contact
# “Lower case letters”
SK_ALPHALOW         	= abc
# “Upper case letters”
SK_ALPHAUP          	= ABC
# “Answer the call”
SK_ANSWER           	= Répondre
# “Go back to the previous screen”
SK_BACK             	= Retour
SK_BACKUP           	= Sauv.
# Abbreviation of Backspace
SK_BKSP             	= Ret.arr.
# “Bridge on to a call”
SK_BRIDGE           	= Pont tél
SK_BROWSER          	= Navigat.
SK_CALL             	= Appeler
SK_CALLLOG          	= Reg. App
SK_CANCEL           	= Annuler
SK_CHANGE           	= Modifier
SK_CLEAR            	= Effacer
# “Delete all entries in the call log(s)”
SK_CLRALL           	= Ef. tout
SK_COMPL            	= Terminé
# “Conference”
SK_CONF             	= Confér.
SK_CTCTS            	= Contacts
SK_DEFAULT          	= Défaut
SK_DELETE           	= Suppr.
SK_DETAILS          	= Détails
SK_DONE             	= Terminé
SK_DROP             	= Abandon.
SK_EDIT             	= Modif.
SK_ENTER            	= Entrée
SK_EXIT             	= Sortir
# Vmail = voice mail
SK_GOTOVM           	= Msgerie
SK_HELP             	= Aide
# As in “put the call on Hold”
SK_HOLD             	= En atten
SK_HOME             	= Accueil
SK_IGNORE           	= Ignorer
SK_INSERT           	= Insérer
SK_JOIN             	= Joindre
SK_LOGOUT           	= Fin session
SK_MORE             	= Suite
SK_NUM              	= 123
SK_PLAY             	= Lecture
SK_REDIAL           	= Recomposition
SK_REFRESH          	= Rafraîch
SK_RESUME           	= Reprendr
SK_SAVE             	= Enreg.
SK_SELECT           	= Sélect
SK_SENDALLOFF       	= Env tout
SK_SENDALLON        	= Env tout✓
SK_SHHH             	= Silence
SK_STOP             	= Arrêter
SK_SUBMIT           	= Envoyer
SK_SYMBOL           	= Symbole
# “Mixed case letters”
SK_TTLCASE          	= Abc
SK_XFER             	= Transfer
# End of file
