> # Default Settings

> Table 2-6 lists the default settings for FCIP parameters.

> Table 2-6 Default FCIP Parameters
> Parameters | Default
> --- | ---
> TCP default port for FCIP | 3225
> minimum-retransmit-time | 200 msec
> Keepalive timeout | 60 sec
> Maximum retransmissions | 4 retransmissions
> PMTU discovery | Enabled
> pmtu-enable reset-timeout | 3600 sec
> SACK | Enabled
> max-bandwidth | 1 Gbps
> min-available-bandwidth | 500 Mbps
> round-trip-time | 1 msec
> Buffer size | 0 KB
> Control TCP and data connection | No packets are transmitted
> TCP congestion window monitoring | Enabled
> Burst size | 50 KB
> TCP connection mode | Active mode is enabled
> special-frame | Disabled
> FCIP timestamp | Disabled
> acceptable-diff range to accept packets | +/– 2000 msec
> B port keepalive responses | Disabled
> Write acceleration | Disabled
> Tape acceleration | Disabled

> Copyright 2010-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.