<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta name="GENERATOR" content="Quadralay WebWorks AutoMap 2003 Platinum Edition Client for FrameMaker 8.6.6597.0" />
    <meta name="TEMPLATEBASE" content="emwebh8-1-17" />
    <meta name="LASTUPDATED" content="08/01/13 14:48:33" />
    <title>Single SD Port to Monitor Traffic </title>
    <!-- Copyright 2010-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. -->

    <link rel="StyleSheet" href="document.css" type="text/css" />
    <link rel="StyleSheet" href="catalog.css" type="text/css" />


<script> 
    var is_chrome = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('chrome') > -1; 
   
    if(is_chrome){document.domain=document.domain}
   </script>
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="expand.js"></script>
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="page.js"></script>

    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
     <!--
      function  WWNoOp() {}
      function  WWNoValue() { return ""; }

      var  VarDropDown;

      if (typeof(HTMLHelp_Object) != "undefined")
      {
        VarDropDown = new WWDropDown_Object();
      }
      else
      {
        VarDropDown = new Object();
        VarDropDown.fAnchorOpen  = WWNoOp;
        VarDropDown.fAnchorClose = WWNoOp;
        VarDropDown.fDIVOpen  = WWNoOp;
        VarDropDown.fDIVClose = WWNoOp;
      }
     // -->
    </script>

  
<SCRIPT language="javascript">
<!--
  self.document.write("<link href='"+top.relPath+"shared/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>");
  myid=2432;
  self.document.write("<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='"+top.relPath+"shared/con_utils.js'></scr"+"ipt>");
//-->
</SCRIPT>
</head>

  <body onload="highlightSearchTerms();" bgcolor="#ffffff">

    
    <blockquote>
    <a name="top"></a>

    
    


<a name="wp1491569"> </a><h1 class="pTitle">
Single SD Port to Monitor Traffic

</h1>
<a name="wp1491576"> </a><p class="pBody">
You do not need to use two SD ports to monitor bidirectional traffic on any interface. You can use one 
SD port and one FC analyzer port by monitoring traffic on the interface at the same SD port fc2/1. 

</p>
<a name="wp1491590"> </a><p class="pBodyRelative">

</p>
<a name="wp1534581"> </a><p class="pBody">
To use this setup, the analyzer should have the capability of distinguishing ingress and egress traffic for 
all captured frames. 

</p>
<hr /><br><p class="pBody">Copyright 2010-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.</p> 

    </blockquote>

  </body>
</html>
