> # Default SPAN and RSPAN Settings

> Table 9-1 lists the default settings for SPAN parameters.

> Table 9-1 Default SPAN Configuration Parameters
> Parameters | Default
> --- | ---
> SPAN session | Active.
> If filters are not specified | SPAN traffic includes traffic through a specific interface from all active VSANs.
> Encapsulation | Disabled.
> SD port | Output frame format is Fibre Channel.

> Table 9-2 lists the default settings for RSPAN parameters.

> Table 9-2 Default RSPAN Configuration Parameters
> Parameters | Default
> --- | ---
> FC tunnel | Disabled.
> Explicit path | Not configured.
> Minimum cost path | Used if explicit path is not configured.

> Copyright 2010-2015, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.