> # Default Settings

> Table 20-2 lists the default settings for all configured VSANs.

> Table 20-2 Default VSAN Parameters
> Parameters | Default
> --- | ---
> Default VSAN | VSAN 1.
> State | Active state.
> Name | Concatenation of VSAN and a four-digit string representing the VSAN ID. For example, VSAN 3 is VSAN0003.
> Load-balancing attribute | OX ID (src-dst-ox-id).

> Copyright 2010-2015, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.