CISCO SYSTEMS | Audio Parameters Cisco ATA 188 (SCCP)
Device Information
Network Configuration
Ethernet Statistics
RTP Statistics
Change Configuration
Change UIPassword
Network Parameters
SCCP Parameters
Tone Parameters
Audio Parameters
Service Parameters
Debug Parameters
Services
Phone Status
LBRCodec |
AudioMode |
ConnectMode |
FXSInputLevel |
FXSOutputLevel |
Warning: Click [apply] MAY reset the ATA.