BusinessPhone Communication Platform 7.0
Signal Types, Internal Messages and CSW-Blocks > Internal Messages - Info Codes > Sorted by Info code

## 62 BTCPAR

00h BTPAN1 |  | Parameters for analogue trunk |
01h BTPAN2 |  | Additional -''- |
02h BTPCASI |  | Parameters for CAS trunks |
03h BTPCASC |  | Parameters for CAS link |
04h BTPISDNPC |  | Parameters for ISDN-trunk |
05h BTPSBAC |  | Parameters for ISDN BA, S-interface |
06h BTPISDNPCI |  | Parameters for ISDN PRA/BTA |
07h BTPSBACI |  | Parameters for ISDN BA |
08h BTPISDNINFCI |  | Information for ISDN PRA/BTA |
09h BTPMCINFO |  | Packet mode comm. link param. for BA (T-, S-) |
0Ah BTPACK |  | Parameters are accepted |
0Bh BTPNAK |  | Parameters are rejected |
20h BTPAN1READ |  | Read parameters from analogue trunk |
21h BTPAN2READ |  | Read additional parameters -''- |
22h BTPCASIREAD |  | Read parameters from CAS trunk |
23h BTPCASCREAD |  | Read parameters from CAS link |
24h BTPISDNPCREAD |  | Read parameters from PRA/BRA T-interface |
25h BTPSBACREAD |  | Read parameters from ISDN BA S-interface |

Revision: F © Ericsson Enterprise 2005