BusinessPhone – Hotel

## Reception/Spærre værelse til værelse-kald

Telefonforbindelsen mellem værelserne kan spærres om natten. Du kan også aktivere eller deaktivere manuelt, hvis:

- Værelse til værelseopkald er tilladt
- Indkommende eksterne opkald har tilladelse til at kalde direkte op til et bestemt lokalnummer (direkte indopkald)

Spær internt

Tryk (forprogrammeret).

Eller:

Tast.

Displayet viser:

Du kan vælge mellem individuel spærring af nogle udvalgte værelseslokalnumre () og spærring af hele systemet ().

Tryk for at aktivere eller deaktivere spærring af et specifikt værelseslokalnummer (se display).

Eller:

Tryk for at aktive eller deaktivere spærring af værelse til værelseopkald for hele systemet (se display).

Eller:

Tryk for at forlade uden ændring (se display).

© Ericsson Enterprise 2004