BusinessPhone – Hotel
BEA-dialogbeskrivelse

## DSS-tilsluttet

Sidemoduldialogen viser en interaktiv illustration af DSS-enheden(erne). DSS står for Direct Station Select, et andet navn for det valgfrie sidemodul, som er tilsluttet din systemtelefon.

En rød lampe indikerer, at en funktion eller et individuelt kortnummer (eller begge dele) er tildelt tasten. Flyt musen over de programmerbare taster på DSS-enheden for at se tastparametrene tastnavn, tastfunktion, tildelt nummer/ID og individuelt kortnummer.

Desuden fremkommer der et grønt punkt på den valgte tast. Klik på den valgte tast for at lukke pop up-vinduet og frembringe tastparameterdialogen. I denne dialog kan du ændre tastfunktionen, det tildelte nummer eller ID og vælge et ringealternativ og en prioritet, hvis tilgængelig. Se også Key Parameters (Tastparametre).

Du kan nu ændre tastparametrene efter ønske. Når du har foretaget de ønskede ændringer, klikkes på “submit” (send) i styrebjælken nederst for at gemme ændringerne i systemet.

#### Handlinger

genindlæs |  | For at hente et programmeret nummer fra systemet |
foregående |  | For at se programmeringen af den forrige tast. |
næste |  | For at se programmeringen af den næste tast. |
luk |  | For at lukke tastparameterdialogen. |

© Ericsson Enterprise 2004