BusinessPhone – Hotel

## Ordliste

##### Bylinie

En bylinie er det samme som en ekstern linie. Den kan være enten digital eller analog.

##### Debiteringssystem

BusinessPhone-kommunikationsplatformen tilbyder en protokol, der understøttes af de fleste hoteldebiteringssystemer, og som tillader, at de to systemer arbejder sammen. Følgende funktioner kræver hoteldebiteringssystemet (hvis understøttet):

1. Check-ind.
2. Check-out
3. Vis opkaldsdebiteringsstatus.
4. Indlæsning eller ændring af gæstens data.

Se afsnit Reception/Generelt.

##### Gæstedata

Information til brug for systemet i relation til gæstens ankomst/afrejse. Indtastet information:

1. Værelsesnummer.
2. Navn.
3. Check ind-dato.
4. Check ud-dato.
5. Sprog.
6. Navn på kreditkort.

Se afsnit Vise og ændre gæstedata.

##### ISDN

Integrated Services Digital Network. Giver dit system mulighed for at anvende supplerende ydelser fra det offentlige net.

##### Lokalnummer

Alle telefoner, der er tilsluttet PABC, har et unikt internt nummer (op til 8 cifre). Hvis din telefon har et display, kan du se dit nummer.

##### Meddelelse

Der kan sendes meddelelser til alle lokalnumre. Dette er nyttigt, når man hører optagettonen, eller opkaldet ikke besvares. Der er tre typer meddelelser:

1. Kald mig op-meddelelse.
2. Tekstmeddelelse (kun til telefoner med display).
3. Voice-meddelelse.

Se afsnit Reception/Meddelelse.

##### Medflytning

En funktion, der tillader alle opkald at blive viderestillet til en person, der bevæger sig fra værelse til værelse, dvs. rengøringspersonale.
Se afsnit Medflytning til rengøringsperson.

##### Menutaster

Displayets nederste linie angiver bestemte funktioner, der kan vælges ved at trykke på den tast, der svarer til en bestemt menufunktion.
Se afsnit Beskrivelse.

##### PABC (PBX)

PBX-system. Dit telefonomstillingssystem (f.eks. BusinessPhone 250).

##### Servicetelefon

En specifik telefon, der kun bruges til serviceformål, dvs. roomservice, restaurant, rengøring osv. Der kan anvendes et fælles navnekatalognummer til flere telefoner. Se afsnit Servicetelefoner.

##### Tværlinie

En ekstern linie fra det private netværk.

##### Vækningsstatus

Information i forbindelse med status af et vækningsopkald. Den indikerede status kan være:

1. Besvaret.
2. Ikke besvaret.
3. Annulleret.

Se afsnit Reception/Vækning.

##### Værelsesstatus

Information om status for alle værelser.
Værelsesstatus kan være:

1. Optaget eller ledig.
2. Telefon åben eller spærret.
3. Værelse rent, urent, klargjort eller ikke til rådighed.

Se afsnit Reception/Værelsesstatus.

© Ericsson Enterprise 2004