BusinessPhone – Hotelli
Kuvaus

## Vastaanoton puhelin Dialog 3213 Executive Telephone

Huom.

Osaa toiminnoista ei käytetä hotelliympäristössä. Tässä osassa kuvataan puhelimen oletusasetuksia. Katso lisäohjeita Dialog 3213 Executive -puhelimen käyttöohjeista.

1 Näyttö

3 x 40 merkkiä.

2 Valikkotoimintonäppäimet

Toiminnot määräytyvät liikennetilan mukaan, ja ne näkyvät näytön alimmalla rivillä. Kun oppaassa mainitaan (katso näyttöä), aktivoi toiminto painamalla kyseistä näppäintä.

3 Vaihto-näppäin

Näppäinten kakkostoimintojen käyttäminen (nämä toiminnot mainitaan vastaavan näppäimen toisella rivillä).

4 Viesti / tiedote

a. |  | Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen. Katso kohta Vastaanotto – Viestit.

b. |  | Tiedotteen laatiminen.

5 Ohjelmoitavat kaksitoimintonäppäimet (A–N)

Numeroiden tallentaminen ja toimintojen ohjelmoiminen.

6 Ohjelmoitava kaksitoimintonäppäin (C) / Kuulokenäppäin

a. |  | Numeroiden tallentaminen ja toimintojen ohjelmoiminen.

b. |  | Kuuloketoimintoa voidaan käyttää vain lisälaiteyksikön DBY 410 02 kanssa. Järjestelmän pääkäyttäjä ohjelmoi kuulokenäppäimen.

7 Puhelun siirtäminen / Soitonsiirto

a. |  | Käynnissä olevan puhelun siirtäminen.

b. |  | Soitonsiirron aktivoiminen/poistaminen.

8 Välipuhelu / Neuvottelu

a. |  | Välipuhelun soittaminen sisä- tai ulkopuhelun osapuolelle.

b. |  | Neuvottelupuhelun muodostaminen.

9 Linja 2 / Lue &

a. |  | Linjanäppäin 2 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Tiedotteen lukeminen.

10 Linja 1 / Tallennus/Toisto

a. |  | Linjanäppäin 1 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Valitun ulkonumeron tallentaminen tai toistaminen.

11 Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden säätäminen. Myös välinäppäin/askelpalautin kirjoitustilassa.

12 Mykistys

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois.

13 Kaiutin päällä/pois päältä

Kaiuttimen kytkeminen päälle tai pois.

14 Tyhjennysnäppäin

Puhelun päättäminen tai näytön tyhjentäminen ohjelmoinnin yhteydessä.

15 Mikrofoni

16 Lisänäppäimistö (A–Q)

17 ohjelmoitavaa kaksitoimintonäppäintä näppäimistöä kohti.
Voidaan kytkeä neljä näppäimistöä.

Huom.

Jos käytetään yhtä tai kahta näppäimistöä, voidaan käyttää valinnaista DBY 409 01 -näppäimistöä. Jos taas käytetään kolmea tai neljää näppäimistöä, kaikkien valinnaisten näppäimistöjen täytyy olla tyyppiä DBY 409 02.

17 Kaiutin

18 Luuri, jossa on kuulokojetoiminto

Huom.

Luurin kuulokkeen kansi voi vetää puoleensa pieniä metalliesineitä, jotka tarttuvat kanteen kiinni.

© Ericsson Enterprise 2004