BusinessPhone – Hotelli
ISDN-palvelut

## ISDN‑linjalta tulevaan puheluun vastaaminen

Soittosignaali ja vilkkuva merkkivalo kertovat tulevasta puhelusta. Vastaa puheluun tavalliseen tapaan. Tällöin esiintyy jokin neljästä seuraavasta tilanteesta.

Esimerkki 1:

Yleinen puhelinverkko näyttää soittajan numeron.

Virtanen soittaa numerosta 0 181100 4736.

Esimerkki 2:

Soittaja on aktivoinut numeron salauksen. (Kutsuvaa numeroa ei näytetä.)

Esimerkki 3:

Yleinen puhelinverkko ei tue kutsuvan numeron näyttöä. Tällöin näkyy tavallinen ulkolinjan numero.

Esimerkki 4:

Kutsuva numero on siirretty yleisessä puhelinverkossa. Sekä kutsuva numero että numero, jossa on soitonsiirto, näkyvät.

© Ericsson Enterprise 2004