BusinessPhone – Hôtel
Autres fonctions

## Configuration en parallèle

La configuration en parallèle est un module composé de deux téléphones qui utilisent le même numéro d'annuaire. L'un des téléphones est défini comme principal, l'autre comme secondaire. Cette fonction facilite la communication pour les utilisateurs qui ont, par exemple, un téléphone fixe sur leur bureau (téléphone principal) et qui doivent se déplacer constamment dans les bureaux de la société avec leur téléphone portable personnel (téléphone secondaire). La configuration en parallèle fonctionne de la manière suivante :

#### Pour activer la configuration en parallèle

Secondary on/off

Appuyez sur cette touche (pré-programmée).

ou

Composez ce code pour activer le téléphone secondaire.

Pour les appels entrants :

- Les deux téléphones sont considérés comme 1 seule extension.

Pour les appels sortants :

- Les deux téléphones sont considérés comme 2 extensions distinctes.

#### Pour désactiver la configuration en parallèle

Secondary on/off

Appuyez sur cette touche (pré-programmée).

ou

Composez ce code pour désactiver le téléphone secondaire.

Pour les appels entrants :

- Le téléphone secondaire ne peut pas être appelé et le téléphone principal fonctionne comme un téléphone autonome normal.

Pour les appels sortants :

- Les deux téléphones sont considérés comme 2 extensions distinctes.

#### Transférer un appel entre les membres du module

Inquiry

Appuyez sur cette touche, puis composez votre numéro d'annuaire.

Transfer

Appuyez sur cette touche.

© Ericsson Enterprise 2004