BusinessPhone – Hôtel
Description

## Dialog 3213 Executive

1 Écran

3 x 40 caractères. Voir section Info écran.

2 Touches de fonction

Les fonctions dépendent de l'état des communications et apparaissent sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque l'indication (voir écran) apparaît, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à la fonction.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Message / Info

a. |  | Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Messages.

b. |  | Pour entrer des informations. Voir section Message d'absence.

5 Touches programmables à double fonction (A-N)

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

6 Touche programmable à double fonction (C) / Touche Headset (Casque)

a. |  | Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

b. |  | La fonction casque n'est disponible que si l'unité optionnelle (DBY 410 02) est installée. La touche du casque est programmée par l'administrateur système. Voir section Accessoires.

7 Transfer / Diversion (Transfert / Déviation)

a. |  | Transfert d'un appel en cours. Voir section Pendant un appel.

b. |  | Activation/désactivation de la déviation. Voir section Déviation d'appels.

8 Inquiry / Conference (Appel interne / Conférence)

a. |  | Pour consulter un correspondant interne ou externe.

b. |  | Pour organiser une conférence téléphonique.

Voir section Pendant un appel.

9 Line 2 / Read & (Ligne 2 / Lire &)

a. |  | Touche de deuxième ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Lecture des informations. Voir section Message d'absence.

10 Line 1 / Save/Redial (Ligne 1 / Sauver/Recomposer)

a. |  | Touche de première ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Mémorisation ou recomposition d'un numéro externe. Voir section Appels sortants.

11 Contrôle du volume

Pour régler le volume. Également fonction espace/retour arrière en mode écriture.

12 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro. Voir section Pendant un appel.

13 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur. Voir section Pendant un appel.

14 Clear (Effacer)

Pour mettre fin à une communication ou effacer l'écran en mode programmation.

15 Microphone

16 Module de touches supplémentaire (A-Q)

17 touches programmables à double fonction par module. Quatre modules peuvent être connectés.

Remarque :

Si vous utilisez un ou deux modules de touches, le module de touches supplémentaire DBY 409 01 peut être utilisé. Toutefois, si vous en utilisez trois ou quatre, tous les modules de touches supplémentaires doivent être du type DBY 409 02.

17 Haut-parleur

18 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

© Ericsson Enterprise 2004