BusinessPhone – Hôtel
Description

## Téléphone de réception Dialog 3213 Executive

Remarque :

Certaines fonctions ne sont pas destinées à l'hôtellerie. Cette section décrit le téléphone tel qu'il est programmé par défaut. Pour plus d'informations, reportez‑vous au manuel de l'utilisateur du modèle Dialog 3213 Executive.

1 Écran

3 x 40 caractères.

2 Touches de fonction

Les fonctions dépendent de l'état des communications et apparaissent sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque l'indication (voir écran) apparaît, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à la fonction.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Message / Info

a. |  | Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Réception/Messages.

b. |  | Pour entrer des informations.

5 Touches programmables à double fonction (A-N)

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

6 Touche programmable à double fonction (C) / Touche Headset (Casque)

a. |  | Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

b. |  | La fonction casque n'est disponible que si l'unité optionnelle (DBY 410 02) est installée. La touche du casque est programmée par l'administrateur système.

7 Transfer / Diversion (Transfert / Déviation)

a. |  | Transfert d'un appel en cours.

b. |  | Activation/désactivation de la déviation.

8 Inquiry / Conference (Appel interne / Conférence)

a. |  | Pour consulter un correspondant interne ou externe.

b. |  | Pour organiser une conférence téléphonique.

9 Line 2 / Read & (Ligne 2 / Lire &)

a. |  | Touche de deuxième ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Lecture des informations.

10 Line 1 / Save/Redial (Ligne 1 / Sauver/Recomposer)

a. |  | Touche de première ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Mémorisation ou recomposition d'un numéro externe.

11 Contrôle du volume

Pour régler le volume. Également fonction espace/retour arrière en mode écriture.

12 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro.

13 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur.

14 Clear (Effacer)

Pour mettre fin à une communication ou effacer l'écran en mode programmation.

15 Microphone

16 Module de touches supplémentaire (A-Q)

17 touches programmables à double fonction par module.
Quatre modules peuvent être connectés.

Remarque :

Si vous utilisez un ou deux modules de touches, le module de touches supplémentaire DBY 409 01 peut être utilisé. Toutefois, si vous en utilisez trois ou quatre, tous les modules de touches supplémentaires doivent être du type DBY 409 02.

17 Haut-parleur

18 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

© Ericsson Enterprise 2004