BusinessPhone – Hôtel
Déviation d'appels

## Déviation individuelle

Cette fonction vous permet de dévier vos appels vers des numéros internes et externes, par exemple vers un numéro d'annuaire, l'extension d'un collègue, un numéro externe ou un numéro abrégé commun (votre téléphone de voiture par exemple).

Remarque :

Pour éviter tout abus, la déviation externe individuelle peut être verrouillée sur votre extension (voir section Sécurité).

#### Programmer et activer une déviation interne

Déviez vos appels vers un poste interne.

2nd

Appuyez sur ces touches.

Diversion

Appuyez sur cette touche, puis composez le nouveau numéro d'annuaire.

Il peut s'agir de n'importe quel numéro d'annuaire.

2nd

Appuyez sur cette touche.

Diversion

Appuyez sur cette touche.

Vous entendez la tonalité de contrôle. Le témoin lumineux de déviation s'allume et reste allumé. L'état du Suivez-moi est affiché sur l'écran.

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Vous pouvez effectuer des appels sortants normalement. Une tonalité spéciale vous rappelle que la déviation d'appels est active.

Remarque :

Vous ne pouvez pas activer une déviation interne individuelle si une déviation externe individuelle est déjà activée.

#### Annuler la déviation interne

2nd

Appuyez sur cette touche.

Diversion

Appuyez sur cette touche.

La déviation individuelle est annulée. Le témoin lumineux s'éteint.

#### Programmer et activer un nouveau numéro de déviation externe

Pour programmer un nouveau numéro de déviation externe individuelle :

Composez ce code.

Composez le préfixe pour les appels externes suivi du nouveau numéro de déviation externe individuelle.

Vous pouvez composer jusqu'à 24 chiffres.

Remarque :

Si votre réseau public nécessite l'attente d'une seconde tonalité, appuyez sur .

Appuyez sur cette touche pour activer la déviation individuelle.

Vous entendez la tonalité de contrôle.

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Remarque :

Avant de partir, appelez votre extension pour vérifier que la déviation externe a été définie correctement. De cette façon, vous êtes sûr que le numéro a été programmé correctement et que vos appels ne seront pas déviés vers une autre personne par erreur. Vous pouvez également utiliser la déviation externe individuelle à l'aide de la fonction DISA (voir section Autres fonctions).

#### Annuler la déviation externe

Composez ce code.

Appuyez sur cette touche.

Remarque :

Le numéro de déviation programmé n'est pas supprimé de la mémoire, mais seulement désactivé.

#### Réactiver la déviation externe

Déviez vos appels vers un poste externe.

Composez ce code pour activer la déviation externe programmée.

Vous pouvez effectuer des appels sortants normalement. Une tonalité spéciale vous rappelle que la déviation d'appels est active. L'écran vous informe qu'une déviation externe est activée.

Appuyez sur cette touche.

© Ericsson Enterprise 2004