BusinessPhone – Hôtel

## Réception/Verrouillage des appels internes

La connexion téléphonique entre les chambres peut être verrouillée pendant la nuit. Vous pouvez aussi activer et désactiver cette fonction manuellement si :

- Les appels internes sont autorisés.
- Les appels externes entrants sont autorisés sur une certaine extension (accès direct).

Block In-house

Appuyez sur cette touche (pré-programmée).

ou

Composez ce code.

Les informations affichées sur l'écran sont les suivantes :

Vous avez le choix entre le verrouillage individuel de certaines extensions de chambres sélectionnées () et le verrouillage de tout le système ().

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le verrouillage d'une extension de chambre spécifique (voir écran).

ou

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le verrouillage des appels internes (entre chambres) pour tout le système (voir écran).

ou

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure sans apporter de modifications (voir écran).

© Ericsson Enterprise 2004