BusinessPhone – Hotel
Altre funzioni utili

## Toni DTMF

La funzione DTMF viene utilizzata per controllare segreterie telefoniche o altri dispositivi di telecomunicazione.

Effettuare una chiamata interna o esterna per accedere al dispositivo desiderato.

In seguito alla risposta è possibile continuare a comporre cifre, che verranno inviate come toni DMTF al dispositivo chiamato in modo da attivare le funzioni desiderate.

© Ericsson Enterprise 2004