BusinessPhone – Hotel
Beschrijving

## Tonen

De tonen zijn hoorbaar in de hoorn.

Kiestoon (Systeem is klaar om cijfers te aanvaarden) |  |
Speciale kiestoon (Systeem is klaar om cijfers te aanvaarden, actieve omleiding op het toestel) |  |
Beltoon (Belsignaal naar de opgeroepen partij) |  |  |  | - na 4 sec. herhaald |
Speciale beltoon (Beltoon naar lijn 2) |  |  |  | - na 4 sec. herhaald |
Bezettoon (Opgeroepen partij is bezet) |  |
Nummer niet bereikbaar toon (Het opgeroepen nummer is niet bereikbaar of vacant) |  |
Gesprekswachttoon |  |  |  |  |
Blokkeertoon (Oproep kan niet uitgevoerd worden door opstopping of de opgeroepen partij is geblokkeerd) |  |
Controletoon (Controle of de gevraagde functie toegankelijk is) |  |
Opschakeling (Aan alle partijen gezonden tijdens de opschakeling) |  |
Conferentietoon (Aan alle deelnemers aan een conferentie gezonden) |  |  |  | - na 15 sec. herhaald |

### Signalen

Belsignalen worden door het telefoontoestel uitgezonden.

Intern belsignaal |  |  |  | - na 4 sec. herhaald |
Extern belsignaal |  |  |  | - na 4 sec. herhaald |
Automatisch terugbelsignaal |  |

Notitie:

De toon- en belsignalen in dit handboek hebben betrekking tot het standaardsysteem, maar kunnen tussen de verschillende landen variëren.

© Ericsson Enterprise 2004