BusinessPhone – Hotel
Beschrijving

## Receptietoestel Dialog 3213 Executive

Notitie:

Sommige functies worden niet voor het hotel gebruikt. Deze paragraaf beschrijft de manier, waarop het telefoontoestel geprogrammeerd is als standaard. Voor meer informatie, zie het gebruikershandboek voor het Dialog 3213 Executive toestel.

1 Display

3x40 letters.

2 Menufunctietoetsen

De functies zijn afhankelijk van de verkeersstatus en worden in de laatste lijn van het display getoond. Wanneer u verzocht wordt om (zie display), druk de gewenste toets om toegang te krijgen tot deze functie.

3 2de

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Bericht / Info

a. |  | Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Receptie/Berichten.

b. |  | Informatie invoeren.

5 Programmeerbare duaal-functietoetsen (A-N)

Nummers opslaan, functies programmeren.

6 Programmeerbare duaal-functietoets (C) / Koptelefoontoets

a. |  | Nummers opslaan en functies programmeren.

b. |  | De koptelefoonfunctie is alleen maar beschikbaar met de geïnstalleerde optie-eenheid (DBY 410 02). De koptelefoontoets wordt geprogrammeerd door de systeembeheerder.

7 Doorverbinden / Omleiden

a. |  | Een lopend gesprek doorverbinden.

b. |  | Omleiding activeren/deactiveren.

8 Informatieverzoek / Conferentie

a. |  | Een informatieverzoek aan een interne of externe partij.

b. |  | Een telefoonconferentie tot stand brengen.

9 Lijn 2 / Lees &

a. |  | Lijntoets 2 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Lees informatie.

10 Lijn 1 / Opslaan/Opnieuw kiezen

a. |  | Lijntoets 1 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Bewaar of kies opnieuw een extern nummer.

11 Volumecontrole

Volume instellen. Spatieer/spatieer terug ook schriftelijk.

12 Uitschakelen

De microfoon in- of uitschakelen.

13 Luidspreker aan/uit

De luidspreker in- of uitschakelen.

14 Clear

Gesprekken afbreken of het display wissen bij het programmeren.

15 Microfoon

16 Optioneel toetsenbord (A-Q)

17 Programmeerbare duaal-functietoetsen per toetsenbord.
Er kunnen vier toetsenborden worden aangesloten.

Notitie:

Indien één of twee toetsenborden worden gebruikt, mag het optionele toetsenbord DBY 409 01 worden gebruikt. Wanneer er echter drie of vier toetsenborden worden gebruikt, moeten alle optionele toetsenborden van het type DBY 409 02 zijn.

17 Luidspreker

18 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger aantrekken en vasthouden.

© Ericsson Enterprise 2004