BusinessPhone – Hotel

## Receptie/Interne gesprekken blokkeren

De telefoonverbinding tussen verschillende kamers kan tijdens de nachturen geblokkeerd worden. U kunt dit ook manueel activeren of deactiveren, wanneer:

- Interne gesprekken toegelaten zijn
- Binnenkomende externe gesprekken de toelating hebben om bepaalde aansluitingen direct op te roepen (direct doorkiezen)

Blokkeren intern

Druk (voorgeprogrammeerd).

Of:

Kiezen.

Het display toont:

U kunt kiezen tussen invidueel blokkeren van sommige geselecteerde gastenkameraansluitingen () en het volledige systeem blokkeren ().

Druk om het blokkeren van een bepaalde gastenkameraansluiting te activeren of te deactiveren (zie display).

Of:

Druk om interne gesprekken voor het volledige systeem te activeren of te deactiveren (zie display).

Of:

Druk om zonder wijzigen te verlaten (zie display).

© Ericsson Enterprise 2004