BusinessPhone – Hotel
Outras funções úteis

## Chamadas IP

Chamadas IP são ligações internas enviadas via uma rede de dados interna (LAN ou WAN) e onde a transferência de dados e voz é feita na mesma linha. Se você estiver conectado a uma rede de dados interna, a conexão IP será feita automaticamente. Para minimizar o tráfego na rede, a qualidade da transmissão de voz é diminuída.

Se a qualidade de voz não for aceitável, você pode desconectar a ligação da rede IP e comutá-la a uma rede não-IP (rede alternativa). Esta mudança pode ser feita durante a conversação, não havendo necessidade de se desconectar a ligação.

Se quiser mudar para um rede não-IP durante a chamada:

Consulta

Pressionar a tecla.

Pressionar estas teclas.

Durante o procedimento, a outra parte é colocada em espera. Quando a mudança de rede estiver completada, você ouvirá o tom especial de teclar, sendo a ligação retomada na rede não-IP.

Nota:

a mudança para uma rede não-IP só pode ser realizada se a ligação original for na rede IP; caso contrário, você recebe um tom de bloqueio.

© Ericsson Enterprise 2004