BusinessPhone – Hotel
Facilidades RDSI

## Estabelecimento de chamada em linha RDSI

Estabelecer uma chamada externa do modo normal.

Seu número público será mostrado no display do interlocutor chamado, caso este esteja, também, conectado a uma linha de ligação digital.

Se o número do interlocutor que aparece no seu display for diferente daquele que você teclou, (por exemplo: redirecionamento ou que sua chamada foi capturada por um outro ramal), o novo número é indicado no display.

Exemplo:

O interlocutor chamado tem o número 0 181100, ramal 4736

O ramal desejado 4736 foi atendido pelo ramal 5446.

O interlocutor conectado está com a função sigilo de número ativada (supressão do número), seu display exibe as seguintes informações:

© Ericsson Enterprise 2004