BusinessPhone – Hotel
Acessórios

## Fone de cabeça - Dialog 3213

Funções disponíveis para o uso do fone de cabeça.

Nota:

para usar as funções dos fones de cabeça, seu telefone deve estar equipado com a unidade opcional DBY 410 02. Para saber como instalar a unidade opcional, consulte as instruções de instalação fornecidas junto com esta unidade opcional.

#### Ligar/Desligar o fone de cabeça

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça para ativar/desativar (opcional).

Veja o capítulo Descrição. Todas as chamadas podem ser dirigidas através do fone de cabeça.

#### Responder chamadas

Linha 1

Pressionar a tecla de linha, cuja luz está piscando, para atender.

Pressionar a tecla para terminar uma chamada com fone de cabeça.

#### Estabelecer chamadas

Teclar o número

Pressionar para terminar a chamada.

#### Para passar do fone de cabeça para o fone de mão

Levantar o fone de mão do gancho.

#### Para passar do fone de mão para o fone de cabeça

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça (opcional).

#### Fone de cabeça com escuta em grupo

Pressionar a tecla para passar do fone de cabeça para o viva-voz (handsfree)

#### Para passar do fone de cabeça para o viva-voz (handsfree)

Pressionar a tecla.

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça (opcional).

#### Para passar do viva-voz (handsfree) para o fone de cabeça

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça (opcional).

© Ericsson Enterprise 2004