BusinessPhone – Hotel
Durante uma ligação

## Retenção comum

Retenção

Pressionar a tecla (pré-programada).

A lâmpada da tecla de linha passa a piscar lentamente. A chamada pode ser capturada de qualquer ramal dentro de um minuto, caso contrário, ela voltará ao ramal em que foi retida.

Linha 1

Pressionar a tecla para atender a chamada no seu próprio ramal.

ou:

Capturar a chamada de outro ramal:

Chamar o ramal que reteve a chamada.

Pressionar (vide display).

© Ericsson Enterprise 2004