BusinessPhone – Hotel
Descrição

## Telefone de Recepção Dialog 3213 Executive

Nota:

algumas funções não são usadas no ambiente do hotel. Este capítulo descreve a programação default do telefone. Para maiores informações, veja o Guia do Usuário do telefone Dialog 3213 Executive.

1 Display

3x40 caráteres.

2 Teclas de função do menu

As funções, que dependem do menu indicado, aparecem na linha de rodapé do display. Quando for aparecer (vide display), pressionar a tecla indicada para chegar à função.

3 2.º

Tecla para chegar às funções de teclas secundárias (estas funções estão expostas na segunda linha da respectiva tecla).

4 Mensagem / Info

a. |  | Para enviar e receber mensagens. Veja o capítulo Recepção/Mensagens.

b. |  | Para inserir informação.

5 Teclas programáveis de função dupla (A-N)

Para armazenar números e funções programáveis.

6 Tecla programável de função dupla (C) / tecla do fone de cabeça

a. |  | Para armazenar números e funções programáveis.

b. |  | A função de fone de cabeça só está disponível quando estiver instalada uma unidade opcional (DBY 410 02). A tecla do fone de cabeça é programada pelo administrador de sistema.

7 Transferir / Redirecionamento

a. |  | Transferir chamada em curso.

b. |  | Ativar/Desativar redirecionamento.

8 Consulta / Conferência

a. |  | Fazer uma consulta a um interlocutor externo ou interno.

b. |  | Estabelecer uma conferência telefônica.

9 Linha 2 / Ler info &

a. |  | Tecla de linha 2 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Ler informação.

10 Linha 1 / Salvar/Rediscar

a. |  | Tecla de linha 1 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Salvar ou rediscar um número externo.

11 Controle de volume

Para regular o volume. Também espaço/backspace no modo de escrita.

12 Sigilo (Mute)

Para ativar e desativar o microfone.

13 Alto-falante ligado / desligado

Para ligar ou desligar o alto-falante.

14 Apagar

Para desconectar chamadas ou apagar o display durante a programação.

15 Microfone

16 Teclado opcional (A-Q)

17 teclas programáveis de função dupla em cada teclado.
É possível conectar até 4 teclados.

Nota:

ao usar um ou dois teclados, pode-se utilizar o teclado opcional DBY 409 01. Porém, se forem conectados três ou quatro teclados, é necessário que todos os teclados adicionais sejam do tipo DBY 409 02.

17 Alto-falante

18 Fone de mão com dispositivo de auxílio a pessoas com problemas auditivos

Advertência:

o fone de mão pode prender e enganchar-se com pequenos objetos metálicos na zona de audição.

© Ericsson Enterprise 2004