BusinessPhone – Hotel

## Przenoszenie wywołań

Jeśli istnieje konieczność odbierania połączeń pod innym numerem lub gdy nie można odbierać połączeń, można przekierować je na inny numer.

Jeśli istnieje konieczność natychmiastowej rozmowy z osobą, która przekierowała swoje połączenia, można użyć funkcji obejścia.

W zależności od typu funkcji przekierowania można także nagrać własne powitanie. Patrz sekcja Powitanie osobistena stronie 157.

Uwaga:

Połączenia można nadal wykonywać w zwykły sposób.

### Przekierowanie przy braku odpowiedzi

Administrator systemu może w taki sposób zaprogramować dany numer wewnętrzny, że gdy abonent nie może odbierać rozmów przychodzących (wewnętrznych lub zewnętrznych), są one automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer (czas domyślny: 15 sekund).

### Przekierowanie przy sygnale zajętości

Administrator systemu może tak zaprogramować dany numer wewnętrzny, że gdy abonent jest zajęty i ktoś chce się z nim połączyć (z numeru wewnętrznego lub zewnętrznego), połączenie to jest automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer.

#### Więcej informacji

Stałe przekierowanie

Indywidualne przekierowanie

Podążanie wywołania za abonentem

© Ericsson Enterprise 2004