BusinessPhone – Hotel
Funkcje grupowe

## Układ linii pod przyciski

Dzięki tej funkcji wszystkie (lub wybrane) linie zewnętrzne są reprezentowane przez przyciski zaprogramowane we wszystkich aparatach. Dla każdej linii należy zaprogramować odrębny przycisk funkcyjny. Co oznacza, że można monitorować stan każdej zaprogramowanej linii zewnętrznej (na przykład czy jest wolna, zajęta itd.). Naciskając przycisk linii zewnętrznej, można nawiązać połączenie z numerem zewnętrznym.

#### Odbieranie połączenia zewnętrznego

Aby odebrać połączenie zewnętrzne, wystarczy nacisnąć migający przycisk. (W zależności od konfiguracji systemu przychodzące połączenie zewnętrzne zostanie zasygnalizowane miganiem przycisku linii i dzwonkiem).

Linia zewnętrzna

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Połączenie głosowe z rozmówcą.

#### Wykonywanie połączenia zewnętrznego

Aby nawiązać połączenie zewnętrzne, wystarczy nacisnąć przycisk linii zewnętrznej. Połączenie z linią zewnętrzną zostanie nawiązane automatycznie.

Linia zewnętrzna

Naciśnij przycisk wolnej linii (przycisk zaprogramowany).

Wybierz żądany numer.

Jeśli połączenia zewnętrzne są wykonywane w ten sposób, nie trzeba wybierać cyfr dostępu do linii zewnętrznej.

© Ericsson Enterprise 2004