BusinessPhone – Hotel
Opis

## Telefon Dialog 3213 Executive dla recepcji

Uwaga:

Niektóre funkcje nie mają zastosowania w środowisku hotelowym. W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat domyślnej konfiguracji telefonu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu Dialog 3213 Executive.

1 Wyświetlacz

3x40 znaków.

2 Przyciski funkcji menu

Dostępne funkcje zależą od stanu linii i są wyświetlane w ostatnim wierszu wyświetlacza. Gdy pojawi się polecenie (patrz wyświetlacz), należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić wymaganą funkcję.

3 2 F

Przycisk dostępu do podrzędnych funkcji przycisków (nazwa funkcji podrzędnej znajduje się w drugim wierszu opisu przycisku).

4 Wiadomość / Informacja

a. |  | Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Recepcja/Wiadomości.

b. |  | Wprowadzanie informacji.

5 Dwufunkcyjne przyciski programowalne (A–N)

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

6 Dwufunkcyjny przycisk programowalny (C) / Przycisk zestawu nagłownego

a. |  | Zapisywanie numerów i programowanie funkcji.

b. |  | Z funkcji zestawu nagłownego można korzystać dopiero po zainstalowaniu modułu urządzeń opcjonalnych (DBY 410 02). Przycisk zestawu nagłownego programuje administrator systemu.

7 Transfer / Przekierowanie

a. |  | Łączenie rozmowy z innym abonentem.

b. |  | Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania.

8 Zapytanie / Konferencja

a. |  | Kierowanie zapytania na numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

b. |  | Zestawianie połączenia trzech lub więcej rozmówców.

9 Linia 2 / Odczyt &

a. |  | Przycisk linii 2 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Odczyt informacji.

10 Linia 1 / Zachowaj/Powtórz

a. |  | Przycisk linii 1 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Zapisywanie lub wybieranie numeru zewnętrznego.

11 Regulacja głośności

Przyciski służące do regulowania głośności. Umożliwiają także wprowadzanie spacji i kasowanie znaku w trybie wpisywania tekstu.

12 Przycisk mikrofonu

Wyłączanie i włączanie mikrofonu.

13 Przycisk głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika.

14 Kasowanie

Rozłączanie połączeń lub usuwanie informacji z wyświetlacza podczas programowania.

15 Mikrofon

16 Panel przycisków dodatkowych (A–Q)

17 dwufunkcyjnych przycisków programowalnych na każdym panelu dodatkowych przycisków.
Można podłączyć cztery panele.

Uwaga:

Jeśli do telefonu ma być podłączony jeden lub dwa panele dodatkowych przycisków, można użyć modelu DBY 409 01. Jeśli jednak do telefonu mają być podłączone trzy lub cztery panele dodatkowych przycisków, muszą to być panele typu DBY 409 02.

17 Głośnik

18 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Część słuchawki zawierająca głośnik może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

© Ericsson Enterprise 2004