BusinessPhone – Hotel
Wiadomości

## System wspólnej poczty głosowej

Jeśli połączenie jest przekierowywane na numer wspólnej skrzynki głosowej, osoby dzwoniące mogą zostawiać tam wiadomości. Indywidualna skrzynka głosowa różni się od wspólnej skrzynki głosowej tym, że ze wspólnej skrzynki głosowej może korzystać wielu użytkowników.

#### Włączanie

Przekierowanie numeru wewnętrznego na system poczty głosowej.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Wybierz numer wspólnej skrzynki głosowej.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru skrzynki głosowej można uzyskać od administratora systemu.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Po włączeniu funkcji przekierowania wywołań do skrzynki głosowej, lampka przekierowania świeci cały czas.

#### Wyłączanie

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

#### Wewnętrzne pobieranie wiadomości

Wsp. skrzynka

Naciśnij przycisk wspólnej skrzynki głosowej (przycisk zaprogramowany).

Podczas tej procedury zostanie wyświetlony monit o wybranie numeru wewnętrznego i podanie hasła. Patrz sekcja Zabezpieczeniana stronie 172.

#### Zewnętrzne pobieranie wiadomości

Aby pobrać wiadomości za pośrednictwem linii zewnętrznej:

Wybierz numer firmy.

Wybierz numer wspólnej skrzynki głosowej.

Podczas tej procedury zostanie wyświetlony monit o wybranie numeru wewnętrznego i podanie hasła.

Uwaga:

Nie można stosować domyślnego hasła 0000 do pobierania wiadomości za pośrednictwem linii zewnętrznej. Aby umożliwić sprawdzanie wiadomości za pośrednictwem linii zewnętrznej, należy zmienić hasło. Patrz sekcja Zmiana hasłana stronie 172.

© Ericsson Enterprise 2004