BusinessPhone – Hotel
Przenoszenie wywołań

## Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie wywołań na numery wewnętrzne i zewnętrzne, np. dowolny numer w centrali, numer wewnętrzny kolegi, numer zewnętrzny lub wspólny numer skrócony (np. numer telefonu w samochodzie).

Uwaga:

Aby zapobiec nadużywaniu tej funkcji, indywidualne przekierowania połączeń na numery zewnętrzne mogą być zablokowane dla danego numeru wewnętrznego. Patrz sekcja Zabezpieczeniana stronie 172.

#### Programowanie i włączanie przekierowania na numer wewnętrzny

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer wewnętrzny.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij i wybierz nowy numer w centrali.

Może to być dowolny numer w centrali.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Sygnał potwierdzenia. Lampka przekierowania świeci się. Na wyświetlaczu znajdują się informacje o stanie funkcji podążania wywołania za abonentem.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Połączenia można nadal wykonywać w zwykły sposób. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona.

Uwaga:

Funkcji indywidualnego przekierowania na numer wewnętrzny nie można włączyć, jeśli włączona jest już funkcja indywidualnego przekierowania na numer zewnętrzny.

#### Anulowanie przekierowania na numer wewnętrzny

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Funkcja przekierowania indywidualnego jest wyłączona. Lampka zgaśnie.

#### Programowanie i włączanie przekierowania na nowy numer zewnętrzny

Aby ustawić indywidualne przekierowanie na nowy numer zewnętrzny:

Wybierz kolejno.

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer zewnętrzny przekierowania.

Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga:

Jeśli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi sygnał zgłoszenia centrali, naciśnij przycisk .

Naciśnij, aby włączyć indywidualne przekierowanie.

Sygnał potwierdzenia.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Przed opuszczeniem miejsca pracy należy zadzwonić pod swój numer wewnętrzny, aby sprawdzić, czy przekierowanie na numer zewnętrzny zostało poprawnie ustawione. Można się w ten sposób upewnić, że numer został poprawnie zaprogramowany i że wywołania nie będą przez pomyłkę przekierowywane na numer przypadkowej osoby. Z indywidualnego przekierowania wywołań na numer zewnętrzny można także korzystać za pośrednictwem funkcji DISA. Patrz sekcja Inne użyteczne funkcjena stronie 188.

#### Anulowanie przekierowania na numer zewnętrzny

Wybierz kolejno.

Naciśnij.

Uwaga:

Zaprogramowany numer przekierowania nie jest usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu wyłączane.

#### Ponowne włączanie przekierowania na numer zewnętrzny

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na używany już numer zewnętrzny.

Wybierz kolejno, aby włączyć zaprogramowane przekierowanie na numer zewnętrzny.

Połączenia można nadal wykonywać w zwykły sposób. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji przekierowania na numer zewnętrzny.

Naciśnij.

© Ericsson Enterprise 2004