BusinessPhone – Hotel
Opis

## Informacje na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawiają się kolejne instrukcje, które ułatwiają korzystanie z telefonu. Gdy telefon jest w stanie spoczynku, w górnym wierszu wyświetlane są informacje ogólne. W środkowym wierszu jest wyświetlana nazwa i numer wewnętrzny użytkownika. W dolnym wierszu są wyświetlane nazwy przycisków menu.

Podczas połączenia wewnętrznego w środkowym wierszu jest wyświetlana nazwa i numer wewnętrzny rozmówcy oraz stan połączenia.

W przypadku połączenia z numerem, dla którego zostało włączone przekierowanie, w pierwszym wierszu zostanie wyświetlona nazwa i numer wewnętrzny, do którego było kierowane wywołanie, a w środkowym wierszu informacje o miejscu, do którego połączenie zostało przekierowane.

Podczas połączenia zewnętrznego w środkowym wierszu jest wyświetlany numer rozmówcy i stan połączenia (jeśli aparat jest podłączony do miejskiej linii ISDN).

#### Informacje o stanie

Informacje o stanie wyświetlane podczas połączeń wewnętrznych:

|  |  |  | Czekasz w kolejce. |
|  |  |  | Połączenie przychodzące. |
|  |  |  | Ingerencja w połączenie. |
|  |  |  | Konferencja. |
|  |  |  | Sytuacja natłoku. |
|  |  |  | Wybrany numer jest niedostępny. |
|  |  |  | Nie wybrano całego numeru. |
|  |  |  | Numer nieznany. |
|  |  |  | Ponowne nawiązanie zawieszonego połączenia. |
|  |  |  | Połączenie ISDN; włączona jest funkcja utajniania numeru wewnętrznego (źródłowego lub docelowego). |
|  |  |  | Odbieranie wywołań przychodzących na wspólny dzwonek jest zabronione. |
|  |  |  | Tryb rozmowy. |
|  |  |  | Połączenie zostanie zawieszone. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest wolny. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest wolny na linii 2. |
|  |  |  | Wywoływany numer jest zablokowany. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. |
|  |  |  | Połączenie zostało zawieszone przez drugiego abonenta. |
|  |  |  | Pod wywoływanym numerem wewnętrznym jest zapisana informacja tekstowa. |
|  |  |  | Pod wywoływanym numerem wewnętrznym jest zapisana informacja głosowa. |
|  |  |  | Informacja o temperaturze w miejscu zainstalowania czujnika i jej tendencji (spadkowa lub wzrostowa), jeśli do centrali podłączony jest czujnik temperatury. |

© Ericsson Enterprise 2004