BusinessPhone – Hotel

## Połączenia przychodzące

### Połączenia wewnętrzne

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem i miganiem lampki. Na wyświetlaczu pojawia się numer wewnętrzny i nazwa osoby dzwoniącej.

### Połączenia zewnętrzne

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem i miganiem lampki. Gdy użytkownik jest połączony z cyfrową linią miejską (ISDN), na wyświetlaczu pojawia się numer dzwoniącego abonenta zewnętrznego. W przypadku przekierowania połączenia w sieci publicznej na wyświetlaczu jest zarówno numer przekierowany, jak i numer abonenta dzwoniącego. Patrz także sekcja Funkcje ISDNna stronie 181. Linia miejska jest to linia zewnętrzna do sieci publicznej.

#### Więcej informacji

Odbieranie wywołań

Wyłączenie dzwonka

Zapisywanie numerów połączeń przychodzących i ich wybieranie

© Ericsson Enterprise 2004