BusinessPhone – Hotel
Opis okna dialogowego systemu BEA

## Ustawienia

Istnieje możliwość programowania osobistych ustawień dla używanego numeru wewnętrznego. Dostępne są następujące ustawienia indywidualne:

#### Spis numerów

##### Nazwa abonenta w spisie

Wprowadź nazwę, jaka będzie widoczna w spisie dla twojego numeru.

#### Przekierowanie

##### Stałe przekierowanie wywołań

Wprowadź numer, na który będą trafiały wywołania dla których została włączona funkcja stałego przekierowania, adresowane na twój numer (np. numer sekretarki lub operatora).

##### Numer podążania wywołania za abonentem

Wprowadź numer odbierania połączeń dla funkcji podążania wywołania za abonentem.

#### Stałe przekierowanie wychodzące dla niedostępnego abonenta bezprzewodowego

##### Numer docelowy dla wywołań wewnętrznych

Miejsce odbierania połączeń dla wywołań wewnętrznych, jeśli włączone jest stałe przekierowanie, ale abonent bezprzewodowy jest niedostępny.

##### Numer docelowy dla wywołań zewnętrznych

Miejsce odbierania połączeń dla wywołań zewnętrznych, jeśli stałe przekierowanie jest włączone, ale abonent bezprzewodowy jest niedostępny.

#### Opcje stałego przekierowania dla wywołań zewnętrznych

##### Przekierowanie bezpośrednie?

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie wywołania przychodzące z zewnątrz mają być przekierowywane na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania.

##### Przekierowanie bezpośrednie przy braku odpowiedzi? (Przekierowanie przy braku odpowiedzi)

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie wywołania przychodzące z zewnątrz mają być przekierowywane na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania, jeśli nikt nie odbierze połączenia w wyznaczonym czasie.

##### Przekierowanie bezpośrednie, gdy numer jest zajęty? (Przekierowanie przy sygnale zajętości)

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie przychodzące wywołania wewnętrzne mają być przekierowywane na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania, jeśli numer wewnętrzny jest zajęty.

##### Indywidualne przekierowanie zewnętrzne?

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie wywołania przychodzące z zewnątrz mają być przekierowywane na numer zewnętrzny.

#### Opcje stałego przekierowania dla wywołań wewnętrznych

##### Przekierowanie bezpośrednie?

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie przychodzące wywołania wewnętrzne mają być przekierowywane bezpośrednio na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania.

##### Przekierowanie bezpośrednie przy braku odpowiedzi? (Przekierowanie przy braku odpowiedzi)

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie przychodzące wywołania wewnętrzne mają być przekierowywane na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania, jeśli nikt nie odbierze połączenia w wyznaczonym czasie.

##### Przekierowanie bezpośrednie, gdy numer jest zajęty? (Przekierowanie przy sygnale zajętości)

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie przychodzące wywołania wewnętrzne mają być przekierowywane na numer zdefiniowany dla stałego przekierowania, jeśli numer wewnętrzny jest zajęty.

#### Układ tandemowy

Układ tandemowy stanowi jednostkę, która składa się z dwóch telefonów przypisanych do tego samego numeru w centrali. Jeden z nich jest zdefiniowany jako nadrzędny, a drugi jako podrzędny.

Funkcja ułatwia komunikację tym użytkownikom, którzy na przykład mają telefon stacjonarny na biurku (telefon nadrzędny), ale często poruszają się po budynku firmy z własnym przenośnym telefonem (telefonem podrzędnym).

##### Przekierowanie do urządzenia podrzędnego przy braku odpowiedzi? (Przekierowanie do urządzenia podrzędnego przy braku odpowiedzi).

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie przychodzące wywołania wewnętrzne mają być przekierowywane do telefonu podrzędnego, gdy połączenie nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie przy użyciu telefonu nadrzędnego.

##### Urządzenie podrzędne zawsze zalogowane? (Urządzenie podrzędne zawsze zalogowane?)

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli telefon podrzędny ma być używany przez cały czas.

##### Dzwonek w obu urządzeniach tandemu? (Dzwonek w obu urządzeniach tandemu?)

Jeśli to pole zostanie zaznaczone, każde przychodzące połączenie będzie sygnalizowane na obu telefonach, nadrzędnym i podrzędnym.

#### Informacje o połączeniu

Jeśli w systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone są dostępne informacje o połączeniach pochodzące z sieci publicznej, za pomocą tej funkcji można sprawdzać koszt połączeń wychodzących. W systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone dostępnych jest kilka opcji związanych z uzyskiwaniem tych informacji.

##### Wyświetlanie informacji o połączeniu?

Wybór sposobu wyświetlania informacji o połączeniu, np. kosztu ostatniego połączenia.

##### Automatyczne wyświetlanie informacji?

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli informacja o kosztach połączenia ma być wyświetlana automatycznie po jego zakończeniu. Funkcja ta wymaga telefonu z wyświetlaczem.

#### Operacje

prześlij |  | przesyłanie ustawień użytkownika do systemu |
załaduj |  | pobieranie bieżących ustawień użytkownika z systemu |
zamknij |  | zamykanie okna dialogowego Ustawienia osobiste |

Uwaga:

Wszystkie wprowadzane dane są sprawdzane tylko raz po przesłaniu do systemu. Jeśli jakaś pozycja będzie nieprawidłowa, po przesłaniu wszystkich ustawień zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli błąd wystąpi, nieprawidłowe parametry zostaną zaznaczone w oknie dialogowym. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć wybrane wcięcie.

© Ericsson Enterprise 2004