BusinessPhone – ACD-agent
Andre nyttige funktioner

## DTMF-toner

DTMF-funktionen bruges til at kontrollere telefonsvarere eller andre telekommunikationsenheder.

Løft håndsættet.

Sådan foretages et internt eller eksternt opkald for at nå den ønskede enhed.

Når dit opkald besvares, kan du fortsætte med at indtaste cifre, som sendes som DTMF-cifre (tonesignaler) til den kaldte enhed for at aktivere de ønskede funktioner.

© Ericsson Enterprise 2004