BusinessPhone – ACD-agent
Beskrivelse

## Dialog 3212 Standard/Dialog 3211 Economyplus

Bemærk:

Ovenstående figur gælder for både Dialog 3212 Standard og Dialog 3211 Economyplus-telefonen. Economyplus-telefonen har ikke noget display.

1 Display (kun Standard-telefonen)

2x20 tegn. Se afsnit Displayoplysninger.

2 2.

Tast for adgang til sekundære tastfunktioner (disse funktioner er angivet på anden linie på den tilsvarende tast).

3 Meddelelse / Info

a. |  | Sende og modtage meddelelser. Se afsnit Meddelelser.

b. |  | Indtaste information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

4 Dobbeltfunktions programmerbare taster (A–D)

Nummerlagring, programmeringsfunktioner.

5 Dobbeltfunktions-programmerbar tast (C) / Headset-tast

a. |  | Nummerlagring og programmeringsfunktioner.

b. |  | Headset-funktionen er kun tilgængelig, når den valgfrie enhed (DBY 410 02) er installeret. Headset-tasten programmeres af systemadministratoren. Se afsnit Tilbehør.

6 Transport / Viderestilling

a. |  | Transport af et igangværende opkald. Se afsnit Under et opkald.

b. |  | Aktivere/Deaktivere viderestilling. Se afsnit Viderestilling af opkald.

7 Forespørgsel / Konference

a. |  | Foretage en forespørgsel til en intern eller ekstern part.

b. |  | Etablere en telefonkonference.

Se afsnit Under et opkald.

8 Line 2 / Status (kun Standard-telefon)

a. |  | Linietast 2 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Læs information (kun Standard-telefon). Se afsnit Fraværsmeddelelse.

9 Linie 1 / Gem/Genkald

a. |  | Linietast 1 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Gemme eller genkalde et eksternt nummer. Se afsnit Udgående opkald.

10 Lydstyrke

11 Mute

Tænde og slukke mikrofonen. Se afsnit Under et opkald.

12 Højttaler til/fra

Tænde og slukke højttaleren. Se afsnit Under et opkald.

13 Slette

Afbryde samtaler eller slette displayet under programmering.

14 Højttaler

15 Håndsæt med høreapparatsfunktion

Bemærk:

Håndsættet kan indeholde små metaldele i området ved ørehætten.

16 Mikrofon

© Ericsson Enterprise 2004