BusinessPhone – ACD-agent
Indkommende opkald

## Besvarelse af opkald

Løft håndsættet.

#### Håndfri

Linie 1

Tryk uden at løfte håndsættet.

Eller:

Tryk uden at løfte håndsættet.

Du forbindes med den, der kalder op, via højtaleren og mikrofonen.

Tryk for at afslutte det håndfri opkald.

#### På et andet lokalnummer

Du kan besvare et opkald til et andet lokalnummer fra enhver telefon i kontoret.

Kald op til lokalnummeret.

Du får optagettone.

Tast.

#### Tillad opkald på linie 2

Hvis du også ønsker at modtage opkald, mens du taler, skal du først programmere Ledig på 2. linie på en programmerbar tast.

Tast for at aktivere/deaktivere Ledig på 2. linie (forprogrammeret).

Når funktionen Ledig på 2. linie er aktiveret, lyser lampen, og du kan modtage opkald, mens du taler.

#### Besvare et andet opkald

Du taler i telefonen, når en lydløs ringetone og en blinkende linietast indikerer et nyt indkommende opkald:

Linie 2

Tryk på den blinkende linietast.

Det første opkald holdes.

For at vende tilbage til det første opkald:

Linie 1

Tryk på den første linietast.

Det andet opkald holdes. Du forbindes med det første opkald.

Tryk, hvis du ønsker at afslutte det igangværende opkald.

© Ericsson Enterprise 2004