BusinessPhone – ACD-agent
ISDN-faciliteter

## Foretage et eksternt opkald på en ISDN‑linie

Etabler et eksternt opkald på den normale måde.

Hvis den opkaldte part også er tilsluttet en digital bylinie, vises dit offentlige telefonnummer på den opkaldte parts display.

Hvis nummeret på den part, der er oprettet forbindelse til, er forskelligt fra det opkaldte (f.eks. viderestilling eller indtrækning fra et andet lokalnummer), viser dit display det nye nummer.

Eksempel:

Opkaldte parts nummer er 0 181100 lokalnummer 4736.

Det ønskede lokalnummer 4736 besvares af lokalnummer 5446.

Hvis den opkaldte part har aktiveret Hemmeligt nummer (nummer skjules), viser dit display følgende information.

© Ericsson Enterprise 2004