BusinessPhone – ACD-agent
Beskrivelse

## Dialog 4222 Office

1 Display

2x20 tegn. Se afsnit Displayoplysninger.

2 Programmerbare taster med dobbeltfunktion

Nummerlagring, programmeringsfunktioner.

3 2.

Tast for adgang til sekundære tastfunktioner (disse funktioner er angivet på anden linie på den tilsvarende tast).

4 Transport / Viderestilling

a. |  | Transport af et igangværende opkald. Se afsnit Under et opkald.

b. |  | Aktivere/Deaktivere viderestilling. Se afsnit Viderestilling af opkald.

5 Forespørgsel / Konference

a. |  | Foretage en forespørgsel til en intern eller ekstern part.

b. |  | Etablere en telefonkonference.

Se afsnit Under et opkald.

6 Linie 2 / Status

a. |  | Linietast 2 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Læse information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

7 Linie 1 /Gem/Genkald

a. |  | Linietast 1 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Gemme eller genkalde et eksternt nummer. Se afsnit Udgående opkald.

8 Meddelelse / Info

a. |  | Sende og modtage meddelelser. Se afsnit Meddelelser.

b. |  | Indtaste information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

9 Mute

Tænde og slukke mikrofonen. Se afsnit Under et opkald og Lydløst ringesignal.

10 Højttaler til/fra

Tænde og slukke højttaleren. Se afsnit Under et opkald.

11 Hovedsættast

Se afsnit Headset – Dialog 4222 Office.

12 Lydstyrke

13 Slette

Afbryde samtaler eller slette displayet under programmering.

14 Mikrofon

15 Ekstra tastpanel

17 programmerbare taster med dobbeltfunktion.

Bemærk:

Sidemodulet skal være af typen DBY 419 01.

16 Højttaler

17 Håndsæt med høreapparatsfunktion

Bemærk:

Håndsættet kan indeholde små metaldele i området ved ørehætten.

© Ericsson Enterprise 2004