BusinessPhone – ACD-jäsen
Jäsentoiminnot

## Ohje

Joissakin puhelimissa on ohjenäppäin, jonka avulla voit lähettää valvojalle apupyynnön. Valvoja saa äänimerkin ja soittaa puhelimesi linjalle 2 tai tarvittaessa rinnankytkeytyy käynnissä olevaan puheluun. Jotta olisi varmaa, että valvojan apupuhelu on ainoa linjalle yhdistettävä puhelu, kannattaa ottaa toiminto ”Varattu toisella linjalla” käyttöön.
Saat lisätietoja järjestelmän pääkäyttäjältä.

Ohje

Paina tätä.

Valvoja saa tiedon, että tarvitset ohjeita.
Näppäimen merkkivalo syttyy.

Ohje

Peruuta painamalla tätä

Näppäimen merkkivalo sammuu.

© Ericsson Enterprise 2004