BusinessPhone – ACD-jäsen
Kuvaus

## Näytön tiedot

Huom.

Tämä osio koskee vain Dialog 4222 Office- ja Dialog 3212 Standard -puhelimia.

Tehdessäsi toimintoja puhelimella näyttö auttaa sinua antamalla yksityiskohtaisia ohjeita. Puhelimesi ollessa lepotilassa näet näytön ylimmällä rivillä yleistä tietoa. Alimmalla rivillä näkyy nimesi ja alanumerosi.

Sisäpuhelun aikana näet näytön alimmalla rivillä toisen osapuolen nimen, alanumeron ja tiedon alaliittymän tilasta.

Jos soitat sisäpuhelun henkilölle, joka on aktivoinut soitonsiirron, ylimmällä rivillä näkyy henkilön nimi ja alanumero ja alimmalla rivillä kerrotaan, mihin puhelu on siirretty.

Tulevan ulkopuhelun aikana alimmalla rivillä näkyy toisen osapuolen numero ja tila (jos käytössä on ISDN-keskusjohto).

#### Tilatiedot

Tilatiedot sisäpuhelujen aikana:

|  |  |  | Valittu numero on teljetty. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on varattuna. |
|  |  |  | Tuleva puhelu. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on vapaana. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä linja 2 on vapaana. |
|  |  |  | Rinnankytkentä. |
|  |  |  | Puhelu on asetettu pitoon soitetussa alaliittymässä. |
|  |  |  | Palautuva kutsu pitoon asetetusta puhelusta. |
|  |  |  | Puhetila. |
|  |  |  | Numero on tuntematon. |
|  |  |  | Koputustila. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on tekstitiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on puhetiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Ilmoittaa ulkolämpötilan ja sen muutossuunnan (nouseva tai laskeva), mikäli puhelinvaihteeseen on kytketty lämpötila-anturi (lisälaite). |

© Ericsson Enterprise 2004