BusinessPhone – ACD-jäsen
Lähtevät puhelut

## Automaattinen valinnan toisto

Jos soitat ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen tai puheluun ei vastata, voit asettaa järjestelmän soittamaan numeroon uudelleen, kunnes se vapautuu.

Huom.

Tällä toiminnolla voi olla rajoituksia. Kysy järjestelmän pääkäyttäjältä, onko toiminto käytettävissä.

Tämä toiminto aktivoidaan toimintonäppäinten avulla, joten ensin on ohjelmoitava jokin ohjelmoitava näppäin (yksi näppäin numeroa kohti). Automaattisen valinnan toiston voi aktivoida neljään ulkonumeroon samanaikaisesti.

#### Aktivointi

Puhelun aikana:

Aktivoi painamalla tätä (esiohjelmoitu).

Automaattisen valinnan toiston merkkivalo vilkkuu nopeasti ja syttyy, kun pyyntö on tallennettu ja aktivoitu. Vahvistusääni.

tai

Laske luuri alas tai lopeta painamalla tätä.

Sinulle soitetaan takaisin, kun soitettu numero lopettaa käynnissä olevan puhelun tai kun alaliittymä seuraavan kerran lopettaa uuden puhelun. Dialog 4222 Office ja Dialog 3212 Standard -puhelimien näytössä näkyy.

Nosta luuri, kun sinulle soitetaan takaisin.

(Voit myös vastata kädet vapaana -tilassa painamalla linja- tai kaiutinnäppäintä.)

Huomautuksia:

Uutta pyyntöä ei voi aktivoida sellaiselle näppäimelle, jolle on jo aktivoitu pyyntö, ennen kuin olemassa oleva pyyntö on peruttu.

Kun automaattisen valinnan toiston merkkivalo vilkkuu nopeasti, puhelimesi on varattu etkä voi vastaanottaa tai soittaa uusia puheluja.

Järjestelmän pääkäyttäjä ohjelmoi uudelleenyritysten määrän ja sen, miten kauan toiminto on aktiivisena.

Jos olet aktivoinut soitonsiirron puhelimessasi, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Jos tandem-kokoonpano on aktivoitu, toissijainen puhelin ei pysty käyttämään tätä toimintoa. Katso kohta Tandem-kokoonpano.

#### Peruuttaminen

Peruuta automaattinen valinnan toisto (esiohjelmoitu) painamalla asianomaista ohjelmoitavaa näppäintä.

Huom.

Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen automaattinen valinnan toisto voidaan peruuttaa automaattisesti.

#### Tauko

Kaikki onnistuneesti aktivoidut pyynnöt voidaan keskeyttää ohjelmoimalla erillinen taukonäppäin.

Keskeytä painamalla tätä (esiohjelmoitu).

Pyynnöt keskeytyvät, ja automaattisen valinnan toiston näppäinten merkkivalot vilkkuvat hitaasti.

Jatka automaattista valinnan toistoa painamalla tätä (esiohjelmoitu).

© Ericsson Enterprise 2004