BusinessPhone – ACD-jäsen
ISDN-palvelut

## Ulkopuhelun soittaminen ISDN-linjalla

Muodosta ulkopuhelu tavalliseen tapaan.

Jos soitettu osapuoli on myös kytketty digitaaliseen keskusjohtoon, kutsunumerosi näkyy soittamasi osapuolen puhelimen näytössä.

Jos kytketyn osapuolen numero eroaa valitusta (esimerkiksi kun vastataan toisesta puhelimesta soitonsiirto- tai poimintatapauksessa), näet puhelimesi näytössä uuden numeron.

Esimerkki:

Kutsunumero 0 181100 ja alanumero 4736.

Haluttuun alaliittymään 4736 tulevaan puheluun vastataan alaliittymästä 5446.

Kun kytketty osapuoli on aktivoinut numeron salauksen, näet puhelimesi näytössä seuraavat tiedot.

© Ericsson Enterprise 2004