BusinessPhone – ACD-jäsen
Lähtevät puhelut

## Lyhytnumerot

Lyhytnumeroita käyttämällä voit soittaa puheluja painamalla vain muutamaa näppäintä. Usein käytetyt ulkonumerot tallennetaan yhteisiksi lyhytnumeroiksi vaihteeseen.

Useimmin tarvitsemasi henkilökohtaiset ulkonumerot (yksilölliset lyhytnumerot) voidaan tallentaa ohjelmoitavien näppäimien toiselle tasolle, lisänäppäimistöön tai näppäimiin 0–9.

Huom.

Toiminnot, jotka aktivoidaan tai poistetaan käytöstä valintakoodin avulla (esim. muistutus *32* ja #32#), voidaan tallentaa myös yksilöllisiksi lyhytnumeroiksi.

Yksilöllinen lyhytnumero tai toiminto voidaan ohjelmoida kahdella tavalla:

#### Vaihtoehto 1 – Ohjelmoitavan näppäimen avulla

4 yksilölliset lyhytnumerot voidaan tallentaa puhelimen ohjelmoitaviin näppäimiin. Lisäksi 17 numeroa voidaan tallentaa lisänäppäimistöön (ainoastaan Dialog 4222 Office -puhelimessa). Katso kohta Yksilöllisten lyhytnumeroiden määrittäminen ohjelmoitavan näppäimen avulla.

#### Vaihtoehto 2 – Näppäimistön avulla

10 yksilöllisiä lyhytnumeroita voidaan tallentaa näppäimiin 09. Katso kohta Yksilöllisten lyhytnumeroiden ohjelmoiminen näppäimistön avulla.

Lisäksi voidaan ohjelmoida puhelimen 4 ohjelmoitavaa näppäintä (katso Vaihtoehto 1).

Huomautuksia:

Tämä menetelmä on varsin hyödyllinen, jos käytössä ei ole näppäimistöä.

Jos käytössä on Dialog 4222 Office, jossa on lisänäppäimistö, kaikki näppäimistön avulla tallennetut lyhytnumerot tallennetaan lisänäppäimistön ensimmäiseen 10 ohjelmoitavaan näppäimeen. Katso seuraavaa kuvaa.

© Ericsson Enterprise 2004