BusinessPhone – ACD-jäsen
Kuvaus

## Dialog 4222 Office

1 Näyttö

2 x 20 merkkiä. Katso kohta Näytön tiedot.

2 Ohjelmoitavat kaksitoimintonäppäimet

Numeroiden tallentaminen ja toimintojen ohjelmoiminen.

3 Vaihto-näppäin

Näppäinten kakkostoimintojen käyttäminen (nämä toiminnot mainitaan vastaavan näppäimen toisella rivillä).

4 Puhelun siirtäminen / soitonsiirto

a. |  | Käynnissä olevan puhelun siirtäminen. Katso kohta Puheluiden aikana.

b. |  | Soitonsiirron aktivoiminen/poistaminen. Katso kohta Puhelunsiirto.

5 Välipuhelu / neuvottelu

a. |  | Välipuhelun soittaminen sisä- tai ulkopuhelun osapuolelle.

b. |  | Neuvottelupuhelun muodostaminen.

Katso kohta Puheluiden aikana.

6 Linja 2 / Lue &

a. |  | Linja 2 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Tiedotteen lukeminen. Katso kohta Poissaolotiedote.

7 Linja 1 / Tallennus/Toisto

a. |  | Linja 1 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Valitun ulkonumeron tallentaminen tai toistaminen. Katso kohta Lähtevät puhelut.

8 Viesti / tiedote

a. |  | Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen. Katso kohta Viestit.

b. |  | Tiedotteen laatiminen. Katso kohta Poissaolotiedote.

9 Mykistys

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois. Katso kohdat Puheluiden aikana ja Soittoäänen mykistys.

10 Kaiutin päällä / pois päältä

Kaiuttimen kytkeminen päälle tai pois. Katso kohta Puheluiden aikana.

11 Kuulokenäppäin

Katso kohta Kuuloke – Dialog 4222 Office.

12 Äänenvoimakkuuden säätö

13 C-näppäin

Puhelun päättäminen tai näytön tyhjentäminen ohjelmoinnin yhteydessä.

14 Mikrofoni

15 Lisänäppäimistö

17 ohjelmoitavat kaksitoimintonäppäimet

Huom.

Käytä vain lisänäppäimistöjä, jotka ovat tyyppiä DBY 419 01.

16 Kaiutin

17 Luuri, jossa on kuulokojetoiminto

Huomaa:

Luurin kuulokkeen kansi voi vetää puoleensa pieniä metalliesineitä, jotka tarttuvat kanteen kiinni.

© Ericsson Enterprise 2004