BusinessPhone – ACD Agent
Autres fonctions

## Mise en service de nuit

Contactez votre administrateur système si vous souhaitez utiliser cette fonction. Cette dernière permet de diriger tous les appels entrants vers une seule extension (position de réponse), par exemple lorsque le bureau est fermé.

Night

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la mise en service de nuit (pré-programmée).

Lorsque le témoin lumineux est allumé, la mise en service de nuit est active. Lorsque le témoin lumineux est éteint, elle est désactivée.

© Ericsson Enterprise 2004