BusinessPhone – ACD Agent
Description

## Dialog 4222 Office

1 Écran

2x20 caractères. Voir section Info écran.

2 Touches programmables à double fonction

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Transfer / Diversion (Transfert / Déviation)

a. |  | Transfert d'un appel en cours. Voir section Pendant un appel.

b. |  | Activation/désactivation de la déviation. Voir section Déviation d'appels.

5 Inquiry / Conference (Appel interne / Conférence)

a. |  | Pour consulter un correspondant interne ou externe.

b. |  | Pour organiser une conférence téléphonique.

Voir section Pendant un appel.

6 Line 2 / Read & (Ligne 2 / Lire &)

a. |  | Touche de deuxième ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Lecture des informations. Voir section Message d'absence.

7 Line 1 / Save/Redial (Ligne 1 / Sauver/Recomposer)

a. |  | Touche de première ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Mémorisation ou recomposition d'un numéro externe. Voir section Appels sortants.

8 Message / Info

a. |  | Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Messages.

b. |  | Pour entrer des informations. Voir section Message d'absence.

9 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro. Voir sections Pendant un appel et Sonnerie silencieuse.

10 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur. Voir section Pendant un appel.

11 Touche Headset (Casque)

Voir section Casque - Dialog 4222 Office.

12 Contrôle du volume

13 Clear (Effacer)

Pour mettre fin à une communication ou effacer l'écran en mode programmation.

14 Microphone

15 Module de touches supplémentaire

17 touches programmables à double fonction

Remarque :

Utilisez exclusivement un module de touches supplémentaire de type DBY 419 01.

16 Haut-parleur

17 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

© Ericsson Enterprise 2004