BusinessPhone – Agente ACD
Servizi ISDN

## Identificazione numero

La maggior differenza rispetto alla rete pubblica analogica è l'identificazione del numero tra le parti collegate.

Quando si effettua una chiamata esterna, il numero pubblico del sistema ed il numero di estensione vengono trasmessi all'utente chiamato. Se il numero dell'utente che risponde è diverso da quello composto, ad esempio in seguito ad una deviazione, si ricevono informazioni sul numero di tale utente.

Se si risponde ad una chiamata esterna sul proprio telefono (o da un altro telefono), il display visualizza il numero del chiamante. Il proprio numero pubblico viene trasmesso al chiamante.

© Ericsson Enterprise 2004