BusinessPhone – Agente ACD
Servizi ISDN

## Effettuazione di una chiamata esterna su una linea ISDN

Effettuare una chiamata esterna nel modo consueto.

Se anche l'utente chiamato è collegato ad una linea digitale, il proprio numero pubblico viene visualizzato sul display del chiamato.

Se il numero dell'utente connesso è diverso da quello composto, ad esempio in caso di deviazione o risposta da un altro interno, sul proprio display viene visualizzato il nuovo numero.

Esempio:

Numero del chiamato 0 181100 Estensione 4736.

L'estensione 4736 desiderata risponde dall'estensione 5446.

Se l'utente connesso ha attivato la funzione di Segretezza numero (soppressione del numero), il proprio display visualizza le seguenti informazioni.

© Ericsson Enterprise 2004