BusinessPhone – ACD Agent
Uitgaande gesprekken

## Gesprekken voeren

Hoe voert u interne en externe gesprekken.

Neem de hoorn op en kies:

Een nevenaansluitingsnummer om een intern gesprek te voeren.

Of:

Het (de) cijfer(s) voor een externe gesprekstoegang en het externe nummer.

Notitie:

Het is afhankelijk van de systeemconfiguratie, welk cijfer gedrukt moet worden voor een externe gesprekstoegang.

of

Om het gesprek te beëindigen.

Notitie:

U kunt uw gesprekken sneller voeren, wanneer u algemene verkorte nummers gebruikt en uw eigen verkorte nummers programmmeert.

#### Handsfree

Zonder de hoorn op te nemen, druk enkel een lijntoets, of de luidsprekertoets, of het eerste cijfer van het nummer. Het gesprek is in de handsfree modus, via de luidspreker en de microfoon.

© Ericsson Enterprise 2004